PACTware 4.1 SP5
PACTware Consortium e.V.

Copyright (C) 1999-2016 PACTware Consortium e.V.
Alle Rechte vorbehalten
===============================================================================
Inhalt
===============================================================================
 1. Überblick 
 2. Software Voraussetzungen
 3. Hardware Voraussetzungen
 4. Installation
 5. Deinstallation
 6. Starten von PACTware
 7. Bekannte Probleme
 8. Änderungen in dieser Version
 9. Problemmeldungen
10. Download .Net Framework 2.0

===============================================================================
1. Überblick 
===============================================================================
 PACTware (Process Automation Configuration Tool) ist ein Programm, mit dem 
 kommunikationsfähige Feldgeräte  unterschiedlicher Hersteller in Projekten 
 zusammengefasst werden können. PACTware  dient entsprechend der FDT 
 Spezifikation 1.2.1 (Field Device Tool  Specification) als Rahmenprogramm für 
 DTM (Device Type Manager), die von den Herstellern der Feldgeräte als 
 Konfigurationssoftware geliefert werden. Über CommDTM (Communication DTM) wird 
 die Kommunikation mit den Feldgeräten unter Verwendung von Protokollen wie z.B. 
 dem HART oder Profibus Protokoll hergestellt.
  
===============================================================================
2. Software Voraussetzungen
===============================================================================
 PACTware läuft auf den Betriebssystemen Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
 Windows 8 und Windows 10.
 Für Druck und Online Hilfe benötigen Sie den MS Internet Explorer 4.0 oder höher.
 
 Windows 95, 98, ME, NT 4.0 and Windows 2000 werden von diesem PACTware Release
 nicht unterstützt

===============================================================================
3. Hardware Voraussetzungen
===============================================================================
 PACTware benötigt minimal 100 MByte Festplattenspeicher und 50 MByte Hauptspeicher. 
 Empfohlen wird ein Computer mit  Pentium III 400 MHz Prozessor oder besser, 
 XGA Grafik und eine Microsoft kompatible Maus oder ein gleichwertiges 
 Zeigegerät.
 
 Beachten Sie auch die Hardware Voraussetzungen der Gerätetreiber.
 
===============================================================================
4. Installation
===============================================================================
 Unter Windows XP/Vista/7/8 benötigen Sie Administrator Rechte.

 Bevor PACTware auf dem Computer installiert wird, müssen alle laufenden Programme 
 beendet werden. 
 Außerdem muss die DotNet Runtime Umgebung in der Version 2.0 vor der Installation
 von PACTware auf dem PC installiert worden sein.

 Auf Computern mit Windows 8 und Windows 10 muß das .NET Framework 2.0 im System 
 aktiviert werden. Es ist keine Installation im herkömmlichen Sinne erforderlich.

 Es ist auch möglich das .NET Framework mit Hilfe der Installationsmedien zu aktivieren.
 Starten Sie hierzu in einem Windows Kommando Eingagefenster den folgenden Befehl:
 
 Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
 
 Auf einem 64BIT System müssen Sie den vollständigen Pfad zu DSIM.EXE angeben:
 
 %WINDIR%\sysnative\DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess

 Die Setup-Datei PACTware41setup.zip enthält
 den Basis-Setup für PACTware 4.1 mit Online-Hilfe in mehreren Sprachen
 den HART CommDTM für PACTware 4.1 und den Generic HART DTM
 
 Nach dem Entpacken in ein temporäres Verzeichnis wird die Installation 
 mit einem Doppelklick auf Setup.exe gestartet.
 
 Nach Auswahl der Installationssprache wird der Benutzer durch die Installation
 geführt.

 Für den HART CommDTM und den Generic HART DTM wird automatisch jeweils ein
 eigener Setup gestartet, der Benutzereingaben verlangt.

 Wenn PACTware 3.0, 3.5, 3.6 oder PACTware 4.0 auf dem PC installiert waren, können
 am Ende der Installation alle Passwörter für PACTware 4.1 übernommen werden. 

 PACTware 2.4, 3.0 und 3.6 bleiben auf dem PC parallel erhalten.

 In das Windows Startmenü wird eine Programmgruppe für den aktuellen Benutzer
 eingetragen und auf dem Desktop erscheint eine Verknüpfung auf PACTware 4.1.

===============================================================================
5. Deinstallation
===============================================================================
 PACTware wird über den Eintrag "Installation anpassen" in der Programmgruppe
 mit dem Namen PACTware 4.1 deinstalliert.
 
 Bevor Sie das Deinstallationsprogramm starten, beenden Sie unbedingt PACTware,
 da sonst nicht alle Komponenten deinstalliert werden können.

===============================================================================
6. PACTware starten
===============================================================================
 PACTware wird immer zusammen mit mindestens einem DTM geliefert. Bevor 
 PACTware gestartet wird, sollte der DTM mit seinem Setup-Programm ebenfalls 
 installiert worden sein. 

 PACTware wird entweder mit Doppelklick auf die Verknüpfung oder im Windows 
 Startmenü über <Programme> in der installierten Programmgruppe mit dem  
 Eintrag PACTware 4.1 gestartet. 

===============================================================================
7. Bekannte Probleme
===============================================================================
7.1 Wenn im Gerätekatalog nur noch die Baumansicht dargestellt wird, kann mit
 dem Ausführen der Datei PACTwareResetSettings.reg aus dem Installationspaket
 die Grundeinstellung wieder hergestellt werden.

7.2 Es wird nur der linke Teil von DTM Parameter Ausdrucken oder Projekt Aus-
 drucken angezeigt, wenn eine ältere Version des MS Internet Explorers verwendet
 wird. Version 7 des Internet Explorers zeigt den gesamten Ausdruck.

7.3 Wenn der CommDTM Version 2.04 der Firma Softing ohne gültige Lizenz verwendet
 wird, kann PACTware beim Aufbau eines vorhandenen Projekts, in dem dieser DTM 
 verwendet wird, stehen bleiben. Eine gültige Lizenz ist zu verwenden.

7.4 Wenn PACTware 4.1 installiert ist, wird die Installation von PACTware 3.6 
 abgelehnt. Dies ist bedingt dadurch, dass PACTware 4.0 nicht installiert werden
 darf, wenn 4.1 installiert ist. Um PACTware 3.6 dennoch installieren zu können,
 muss 4.1 temporär deinstalliert werden. Nach Abschluss der 3.6-er Installation,
 kann sie dann wieder installiert werden.

7.5 Verwenden Sie mit PACTware 4.1 (oder kleiner) das TCI AddIn, muss für das
 Update des Gerätekatalogs unter Windows Vista/7/8/10 das Programm mit Administrator-
 rechten ausgeführt werden. Zum Start von PACTware klicken Sie dazu auf dem Desktop
 auf die Verknüpfung von PACTware mit der rechten Maustaste. Im erscheinenden Kontext-
 menü wählen Sie dann "Als Administrator ausführen".
 
7.6 Auf Systemen mit einer Bildschirmauflösung mit mehr als 96 DPI kann es zu 
 Problemen mit der Anzeige von Fenstern und der Positionierung von Bildschirmelementen
 kommen. In einem solchen Fall können Sie die automatische Skalierung des 
 Betriebssystems für PACTware deaktivieren. Öffnen Sie hierzu das Eigenschaften-
 Fenster von PACTware.exe. Ein Rechtsklick auf den PACTware 4.1 Desktop-Icon öffnet
 das Kontextmenü der Applikation. Wählen Sie hier den Menüpunkt Eigenschaften aus.
 Im Eigenschaften-Fenster wählen Sie den Reiter Kompatiblität und setzen die 
 Eigenschaft "Skalierung bei hohen DPI-Wert deaktivieren".

===============================================================================
8. Änderungen in dieser Version
===============================================================================
8.1 Das neue Diagnose Scan Addin sammelt NAMUR Status Informationen aus den Feld-
 geräten wenn die Geräte DTMs entsprechend der FDT 1.2.1 Spezifikation implementiert
 wurden und die Semantic Domain "PACTware" unterstützen. 
 
 Zusätzlich ist es möglich NE107 Status Informationen für
 - HART Geräte
 - Profibus Geräte, das PA Profil 3.02 oder höher implementieren
 auszulesen, falls der Gateway/Kommunikations-DTM mehrere Verbindungen zu einem
 einzelnen Gerät unterstützt.

8.2 Topology Scan wird für FDT 1.2(HART+Profibus) und FDT 1.2.1 Dtms unterstützt 
 
8.3 PACTware 4.1 unterstützt die Kommunikationsprotokolle
    - HART Release 5, 6 und 7
    - Profibus
    - Profinet IO
    - Interbus 
    - CanOpen
    - Modbus
    - Foundation Fieldbus (FF)
    - CIP
    - IO-Link

8.4 Mit SP2 wird der Sprachsupport auf Chinesisch ausgeweitet. Zusätzlich wurden 
 Robustheit und Stabilität noch weiter verbessert und einige Workflows optimiert.
 Weiterhin wurde ein Problem beim Downgrade von PACTware 4.1 SP1 nach PACTware 4.0 
 behoben. Hierzu muss zunächst SP2 installiert und anschließend wieder dein-
 stalliert werden, bevor dann wieder PACTware 4.0 installiert werden kann.

8.5 Mit SP3 wird der Sprachsupport auf Portugisisch ausgeweitet. Zusätzlich wurden 
 Robustheit bzw. Speicherverbrauch bzgl. der Gerätekatalogaktualisierung verbessert. 
 Dazu besteht im Optionsfenster die Möglichkeit für den Gerätekatalog die 
 Aktualisierung in einem 'abgesicherten Modus' zu de-/aktivieren. Default ist 
 'deaktiviert'. Die Aktivierung empfiehlt sich bei sehr großen Bibliotheken 
 (> 1000 DTMs).

8.6 Mit SP4 wurde ein Problem bzgl. TCI gelöst. Hier gab es ein Problem beim
 Starten von PACTware mit einem Kommandozeilenparameter (hier: Dateiname des
 verknüpften TCI-Projekts). Die Analyse des Dateinamens, speziell der Datei-
 erweiterung, führte zu einem Programmabbruch. 
 Dieser Effekt wird auch unter einem Fehlerreport des 'US Department of 
 Homeland Security' unter ICS-VU-184346 geführt. Hierbei sei noch einmal 
 nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Kommandozeile referenzierte
 Datei zu keinem Zeitpunkt geladen oder ausgeführt wird.
 Weiterhin wurde das Speichermanagement bei großen Projekten (u.a. das Laden und
 Speichern) verbessert.
 
8.7 Mit SP5 wurden Problemen beim Laden von großen DTM-Kollektionen behoben. Es
 konnte vorkommen, dass sich PACTware beim Laden des Gerätekatalogs mit einer 
 Fehlermeldung beendete. Des weiteren war es bei manchen DTMs nicht möglich 
 die Konfiguration zu drucken.
 
===============================================================================
9. Problemmeldungen
===============================================================================
 Wenn ein Problem mit einem DTM oder mit PACTware auftritt, wenden Sie sich an die
 Hotline hotline@pactware.com oder Telefon ++49 (0)7240 9430967.

 Angaben über den Lieferanten von PACTware stehen im Formular, das über den 
 Eintrag Info über... im Menü Hilfe aufgerufen wird.
 
 Informationen über den DTM erhält man entweder über den Eintrag Eigenschaften
 im Kontextmenü des Gerätes in der Projektstruktur oder mit der Taste Info 
 im Gerätekatalog, nachdem das betroffene Gerät im Katalog ausgewählt wurde.
 
 Bei der Problembeschreibung nennen Sie bitte das Betriebssystem, auf dem PACTware 
 läuft, die Programmversion von PACTware und vom DTM. Um eine Lösung zu finden, 
 helfen alle Angaben über die Interaktionen bzw. die ausgeführten Funktionen, 
 die zu dem Problem geführt haben. Außerdem sind Monitorbildinhalte bei der 
 Analyse hilfreich.

===============================================================================
10. Download .Net Framework 2.0
===============================================================================
 Download-Link für .NET Framework  2.0:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
